师市环审〔2026〕 号
关于G687铁门关至阿拉尔公路（一师段）

项目环境影响报告书的批复

第一师交通运输事业发展中心：

你单位报送的《关于送审G687铁门关至阿拉尔公路（一师段）项目环境影响报告书的请示》及《G687铁门关至阿拉尔公路（一师段）项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，现批复如下：
该项目起点位于沙雅县境内，与第二师G687铁门关至阿拉尔公路终点相接，终点与在建G687第一师昭通小镇—S215公路项目终点顺接。线路起点地理位置坐标为东经81°59′19.775″，北纬40°40′27.388″，终点地理位置坐标为东经81°16′0.720″，北纬40°40′31.521″。项目为新建工程，采用二级公路技术标准，路线全长68.3千米（其中沙雅县13.7公里，阿拉尔市54.6公里），设计时速为80千米/小时，路基宽度12米。项目共设置桥梁7座，涵洞116道，互通式立体交叉1座；等级平面交叉16处。工程设置1处风积沙料场、2处临时弃土场、3处拌合场。项目总投资10.176亿万元，其中环保投资1362万元，占总投资的1.34%。
二、根据新疆煤炭设计研究院有限责任公司编制的《报告书》评价结论及兵团环境工程评估中心对《报告书》的技术评估意见（兵环评估〔2026〕48号），该项目属于等级公路项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。

施工前要按国家和自治区规定办理相关手续。严格耕地、林地、湿地的管理，杜绝未批先占、少批多占。按照占补平衡原则、补偿占用的耕地。项目砍伐树木、占用草地等补偿费用按照有关补偿相关法规、办法进行货币补偿。工程征占地范围内的保护植物要征得林草部门的同意，办理相关手续，进行补偿和恢复。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实生态保护和防沙治沙措施。加强对施工人员的宣传教育和施工期机械、车辆行驶路线的管理，划定明确的施工范围和行驶路线，严格控制施工占地，严禁越界施工和偏离施工便道活动；施工生产区、公路沿线等设置警示标牌，以减小施工活动对公路周围耕地、农作物、植被和动物栖息地的影响；对擅自越过施工禁入区红线的施工人员进行严肃处理和教育，追究施工单位及施工人员责任；采用先进的施工工艺，选取对水生态影响较小的围堰施工，减少围堰渗水对河道水体的污染。设置草方格沙障及阻沙栅栏等，强化组织、政策、技术和资金保障，确保各项防沙治沙措施落到实处、取得实效，防止沙化扩展和生态恶化。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目废气主要为施工期扬尘、机械尾气、砂石料、沥青拌合站废气和运营期道路扬尘及车辆尾气。施工期加强施工场地监管，靠近居民区路段和经过农田路段施工，施工工地四周设置不低于2米的围挡，对施工场地进行洒水降尘；粉状材料如水泥、石灰等应罐装或袋装，禁止散装运输，其他易飞扬的细颗粒散体材料严密遮盖，运输时遮盖篷布，施工裸露地表及时做压实处理，大风天气严禁施工；拌合站设置为全封闭式，经“布袋除尘器”处理后通过一根15米高排气筒排放。通过采取以上措施，确保施工扬尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1限值要求。选用低能耗、低污染排放的施工机械车辆；加强机械、车辆的维护和管理，降低施工机械尾气排放量；进出车辆进行限速。施工机械尾气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值要求。沥青拌和站采取封闭式，废气经“高温布袋除尘器+电捕焦油器+二级活性炭吸附”后，废气中颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘及非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求后，通过一根15米高的排气筒排放。

运营期加强道路路面养护管理，发现破损路面及时进行修复，避免破损面继续扩大而产生扬尘；加强散装物料密封或加盖篷布运输，严禁随意散落；加强机动车管理，优先采用清洁运输方式，强化车辆尾气排放监管。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目废水主要为施工车辆及机械冲洗废水及生活污水。施工机械及车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用于生产。桥墩施工降水和围堰雨水经“隔油沉淀池”处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫限值要求后用于道路浇洒。施工结束后，拆除中和沉淀池、隔油沉淀池，恢复施工迹地。生活污水采用“二级生化”处理工艺，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中B级限值，用于周边林草灌溉，非灌溉季定期拉运至周边污水处理厂处理。

运营期加强道路运输管理，严格监控运载危险品的车辆；跨越塔里木河特大桥的桥梁设置桥面径流收集系统及事故池；加强路面排水设施的管理，定期进行巡查和疏浚。
（四）严格落实噪声污染防治措施。项目噪声主要为施工噪声和运营期交通噪声。施工期选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备加装减振机座，固定强噪声源加装隔音罩，禁止在同一时间集中使用大量的动力机械设备；合理安排施工运输车辆的行驶路线和行驶时间；在沿线声环境敏感点附近设置禁止鸣笛、限速标志牌和围挡，禁止夜间施工作业。采取以上措施后，施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。

运营期加强对敏感点的噪声跟踪监测，根据监测结果及时增补和强化噪声防治措施。通过采取加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在通过噪声敏感点路段规定禁鸣、限速，控制交通噪声，种植复合型绿化林带；定期养护路面、维持路面平整，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声等措施后，确保声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。该项目固体废物主要有施工期建筑垃圾、废弃土石方、渣浆、除尘器收尘灰、滴漏沥青残渣、桥梁桩基钻渣、污泥及栅渣、隔油沉淀池油泥、废活性炭、电捕焦油、废导热油和生活垃圾。施工建筑垃圾优先回收利用，不能回收利用的及时清运至一般工业固体废物填埋场进行处理，废弃土石方和桥梁桩基钻渣运至弃土场，泥浆循环沉淀池底渣浆固化后运至弃土场，布袋除尘器除尘灰、滴漏沥青残渣收集后回用于生产；污泥及栅渣运至生活垃圾填埋场处置。隔油沉淀池油泥、废活性炭、电捕焦油、废导热油暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的危险废物经营单位处置。生活垃圾集中收集收定期拉运至生活垃圾填埋场。
（六）严格落实环境风险防范措施。危险化学品车辆上路必须事先通知公路管理处，接受上路安全检查；依据国务院发布的《危险化学品安全管理条例》有关要求，运输危险化学品须持有公安部门颁发的运输许可证、驾驶员执照及保安员证书；从事危险化学品货物运输的车辆，必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角旗；禁止车辆超载；建立道路运输在线监控系统，危险品车辆一旦发生事故，第一时间启动应急措施；加强道路管控，限制通行车辆随行人员及司机的活动范围，减少对河流、渠道等的影响；运载有毒、有害危险品车辆上路必须按国家相关规定报有关管理部门。制定突发环境事件应急预案，落实各项应急环境管理措施以及环境风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

在跨河桥梁及河流伴行路段两端设置相关标志牌、警示牌及减速带，以提醒司机注意安全和控制车速，强化北三支渠中桥、塔河特大桥、胡杨新村中桥等7座跨河（渠）特大、大、中桥梁的防撞护栏设计，防撞护栏参照《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017），等级应不低于SA级；跨河桥梁路段安装应急监控设施，对路段进行实时监控。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收并公示。
五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、师市交通运输局做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年6月24日

抄送：师市交通局，生态环境保护综合行政执法支队，新疆煤炭设计研究院有限责任公司
第一师阿拉尔市生态环境局                        2026年6月17日


