








师市环审〔2026〕 号

关于阿拉尔智慧梁场建设项目环境影响
报告表的批复

新疆交隆建材有限公司：
你单位报送的《关于送审阿拉尔智慧梁场建设项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔智慧梁场建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于新疆生产建设兵团第一师十二团，占地面积111869m2。项目区东侧为空地，西侧为一师十二团棉花加工厂，东北侧为G217阿塔线公路，西北侧为G580国道。中心地理位置坐标为东经81°19′50.897″、北纬40°27′13.420″。项目建设内容为4个梁场罩棚，1座商品混凝土拌合站，1座沥青拌合站，1座智慧梁场钢筋棚，1座小型预制构件罩棚，一座办公楼以及配套建设的辅助、储运、公用、环保工程等。项目建成后年产沥青混凝土50万吨、预制梁 400榀、商品混凝土40万立方米。项目总投资7010.61万元，其中环保投资255万元，占总投资的3.64%。
二、根据成都新环众科检测技术有限公司编制的《报告表》评价结论和专家对项目的评价意见，该项目属于非金属矿物制品业，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。
（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为商品混凝土搅拌废气、沥青搅拌站上料粉尘及沥青砼破碎、筛分、烘干废气、沥青卸料池料口集风、沥青罐呼吸废气、再生料烘干废气、沥青站搅拌缸投料及搅拌废气、沥青混凝土成品放料废气、导热油炉废气、骨料装卸扬尘和堆场扬尘、筒仓呼吸粉尘、切割粉尘、焊接烟尘、食堂油烟等。商品混凝土搅拌废气经搅拌机自带脉冲除尘器处理，确保颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含 2025 年修改单）表1中相关标准要求后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。沥青搅拌站上料粉尘及沥青砼筛分、烘干废气与经原生骨料烘干筒燃烧器二次焚烧后的再生料烘干废气、沥青站搅拌缸投料及搅拌废气、沥青混凝土成品放料废气一并通过专用管道引入一套“低硫燃烧+低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘”处理，确保废气中氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值、烟尘及二氧化硫满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4二级排放标准要求后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。项目沥青卸料池料口集风废气及沥青储罐呼吸废气统一收集后，经“烟气冷凝器+煅后焦吸附”处理，确保沥青卸料及沥青储罐呼吸过程中排放的非甲烷总烃、苯并[a]芘及沥青烟满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后，通过1根15米排气筒（DA003）排放。导热油炉废气经低氮燃烧器处理，确保废气中颗粒物、SO2、氮氧化物须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表2中大气污染物排放限值要求后，通过1根15m高排气筒（DA004）排放。食堂油烟通过油烟净化装置处理，须满足《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型设施排放标准后，通过1根7m高排气筒（DA005）排放。
通过采取料仓呼吸废气在仓顶配套布袋除尘器处理，焊接烟尘配备移动式焊烟处理装置处理，切割粉尘经自然沉降后人工清扫，建设半封闭堆场三面围挡，一侧设置软帘，配备防风抑尘网，定期洒水降尘等措施，确保厂内非甲烷总烃无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1限值。厂界颗粒物须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）表3大气污染物无组织排放限值，沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中表2 中无组织排放限值。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为设备及车辆清洗废水、混凝土养护废水和生活污水。设备清洗废水、混凝土养护废水通过厂区污水处理站（“隔油+沉淀+过滤”工艺）处理后回用。生活污水经化粪池处理，确保满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由吸污车拉运至十二团污水处理厂处理。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为搅拌站、运输车、锯切生产线等生产噪声。通过墙体隔声，选用低噪声设备，采取消声隔音及减振措施，规范生产管理，加强对生产设备设施的日常维护管理等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为废导热油、废润滑油和废油桶、废煅后焦、沥青焦油等危险废物；废石料（不合格的骨料）、滴漏沥青、拌和残渣、除尘灰、废布袋等一般固体废物和生活垃圾。废导热油、废煅后焦、废润滑油和废油桶暂存于危废贮存点，委托有资质的危险废物处置单位定期清运处理，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和管理危废贮存点；沥青焦油直接送沥青搅拌站回用作沥青原料，不作暂存处理。废石料收集后由石料供应商定期回收再利用；滴漏沥青和拌和残渣集中收集后回用于生产线；除尘灰统一收集后返回工艺流程再利用，不外排；废布袋及生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗区为危险废物贮存点、污水处理站、沥青罐区及沥青混凝土机组区、油罐区、沥青、沥青混凝土车辆的装卸区、停车区、事故应急池，防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥6米，K≤1×10-7厘米/秒，危险废物贮存点参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；一般防渗区为化粪池、梁场加工区、商铺混凝土加工区、堆场，防渗等级为等效粘土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒；办公区、宿舍、厂区道路等其他区域为简单防渗区，采取一般地面硬化的措施。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。
七、十二团塔南镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。
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