


关于年产2万吨环保型机制木炭生产建设项目环境影响报告表的批复

新疆同普煤炭销售有限公司：

你单位报送的《关于送审年产2万吨环保型机制木炭生产建设项目环境影响报告表的请示》及《年产2万吨环保型机制木炭生产建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于七团十三连原工二团六新线和阿五路交汇点以东400米处，项目区北侧为废旧塑料制造厂，南侧和西侧为空地，东侧为耕地，项目区中心地理位置坐标为东经80°39′54.691″，北纬40°38′25.752″。项目建设内容主要建设一座钢结构厂房，配置1条年产2万吨环保型木炭生产线（包含破碎筛分，烘干，复配搅拌，制棒工序）；一座建钢结构厂房用于炭化工序、原料仓库、办公用房等配套设施。该项目于2025年9月开工建设，2026年3月13日第一师生态环境保护综合行政执法支队到现场核查，要求建设单位立即停止建设并补办环评手续。项目生产工艺为外购原料（废边角料、树枝）→破碎筛分→烘干→制棒与制粒→炭化→冷却→包装入库，建成后年产环保木炭20000吨、木醋液与木焦油25000吨、生物质颗粒1500吨。项目总投资为1000万元，其中环保投资46万元，占总投资比例4.6%。

二、根据新疆慧源德利环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论和专家意见，该项目属于废弃资源综合利用项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。
（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为破碎筛分粉尘、制棒、造粒废气、烘干废气、炭化废气及出料废气。破碎筛分进出料口上方设置集气罩，废气经集气罩收集通入布袋除尘器处理后，通过一根15m高排气筒排放（DA001）；在制棒机与造粒机顶端出气口设置套管连接收集废气（负压收集），废气经套管连接收集通入布袋除尘器处理后，通过一根15m高排气筒排放（DA002）；烘干废气经密闭管道收集后，废气经低氮燃烧器+布袋除尘器+碱液喷淋塔处理后，通过一根15m高排气筒排放（DA003）。破碎筛分、制棒、造粒废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值后排放；烘干废气、炭化废气须满足《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（兵环发〔2019〕139号）（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米）。通过采取炭化车间全封闭、负压收集，原料堆场密闭覆盖，厂区洒水抑尘等减少无组织逸散措施，确保厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放限值，厂界非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源无组织排放监控浓度限值，厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1厂区内VOCs的排放要求。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是生活污水。生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后，由吸污车拉运至七团污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为破碎机、烘干机、制棒机等设备产生的噪声。设备均安装在厂房内，通过选用噪声低、振动小的设备，设备底座设置消声、减振基础垫；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为废包装物、收集尘、炭化残渣、废布袋、不合格产品等一般固废；废润滑油、废润滑油桶、碱液喷淋塔废液等危险废物和员工生活垃圾。废包装材料、碳化残渣集中收集后，外售当地有机肥厂等企业综合利用；收集尘集中收集后回用于生产；废布袋交由厂家回收处置；不合格品全部回用于炭化窑作为自燃原料；废碱液储存于专用废碱液收集桶与废润滑油、废润滑油桶暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位进行处置；生活垃圾委托环卫部门清运处置。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。危废贮存点为重点防渗区，防渗要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求执行；木焦油及木醋液储存区为重点防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，确保防渗系数K≤1.0×10-10cm/s；生产车间、一般固废暂存间一般防渗区，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，确保防渗系数低于1.0×10-7厘米/秒”；厂区其他区域为简单防渗区，防渗要求为采取一般性的地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。

七、七团玛滩镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年6月25日

抄送：七团玛滩镇，生态环境保护综合行政执法支队，新疆慧源德利环保科技有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年6月25日印发
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