








师市环审〔2026〕30号

关于南疆能源集团阿拉尔项目环境影响
报告表的批复

南疆能源（集团）有限责任公司：
你单位报送的《关于送审南疆能源集团阿拉尔项目环境影响报告表的请示》及《南疆能源集团阿拉尔项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区竹影路南侧、春华路西侧，用地性质为仓储用地，占地面积为71386平方米。项目区中心地理位置坐标为东经81°8′18.014″，北纬40°34′40.721″。项目区西侧为第一师阿拉尔市20万吨储煤基地建设项目区，东侧、北侧、南侧为空地。项目建设内容为1座条形储煤场及其附属设施，建成后最大静态储量25万t，年周转2次，煤炭物流量共50万t。项目总投资为23100万元，其中环保投资1013万元，占总投资的4.39%。
二、根据新疆融泽环保咨询有限公司编制的《报告表》评价结论及专家意见，该项目属于煤炭开采和洗选业项目，在符合产业政策、选址符合《阿拉尔经济技术开发区总体规划（2024-2035）》《阿拉尔经济技术开发区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。
（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为储煤场扬尘、转运站扬尘。转运站扬尘经配套集气罩负压收集，进入湿式除尘洗气机处理，废气中颗粒物须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值后，分别通过2根15m高排气筒（DA001、DA002）排放。
通过采取降低落料落差，减少冲击起尘的方式抑尘，储煤在全封闭围护结构的储煤场进行，储煤扬尘通过场内全覆盖自动喷淋洒水设施定期洒水抑尘等措施，确保无组织排放废气中颗粒物排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是生活污水、储煤场抑尘废水、转运站栈桥冲洗废水、洗气机废水、道路抑尘废水、绿化废水。生活污水依托本项目区西侧储煤基地配套的化粪池+生活污水处理站处理，须满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1标准后，用于厂区绿化；储煤场抑尘废水、转运站栈桥冲洗废水、洗气机废水经基地收集池收集后，由水泵提升排至西侧储煤基地配套的生活和生产设施中的基地煤水处理间集中处理，处理后全部回用，无废水外排。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为斗轮堆取料机、悬臂胶带机、带式输送机等生产设备噪声。通过选用低噪声设备，设备加装减振垫并置于室内，安装隔声门窗，对风机加装隔声罩，厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固体废物主要为污泥浆、生活垃圾和废机油。废机油依托本项目区西侧储煤基地同期配套建设的危废暂存间统一贮存管理，收集后送入西侧储煤基地配套的生活和生产设施的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置，依托的危废暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设及运维；污泥浆收集后回掺至煤炭中一并外售；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运处理。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目厂区划分一般防渗区、简单防渗区，根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。一般防渗区为储煤场、收集池、转运站，防渗技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，≤1×10-7cm/s”；简单防渗区为厂区道路及其他区域，采用一般性的地面硬化措施。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收并公示。
五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求做好自行监测。
七、阿拉尔经济技术开发区按照《经济技术开发区管理条例》，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。


第一师阿拉尔市生态环境局
2026年8月10日
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抄送：阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队，新疆融泽环保咨询有限公司
第一师阿拉尔市生态环境局                2026年8月18日印发
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