








师市环审〔2026〕54号

关于第一师品盛交通设施厂房建设项目
环境影响报告表的批复

新疆品盛交通设施有限公司：
你单位报送的《关于送审第一师品盛交通设施厂房建设项目环境影响报告表的请示》及《第一师品盛交通设施厂房建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于十二团二连，厂区东侧为果园，西侧、南侧为道路，北侧为空地。项目占地类型为工业用地，占地面积6875m2，中心地理坐标为东经81°13′21.231″，北纬44°29′28.010″。建设内容为新建厂房1座，办公室1栋以及室外配套工程等。项目建成后年用涂料约2500kg，生产工艺为外购交通设施金属件→人工上料/上挂架→表面预处理→智能静电喷涂→自然晾干固化→成品检验→包装入库。项目总投资1000万元，其中环保投资38.2万元，占总投资的3.82%。
二、根据新疆泽惠广茂环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论及专家对项目的评价意见，该项目为金属表面处理及热处理加工，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从生态环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。
（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为喷涂车间静电喷涂工序废气以及喷涂后物件表面晾干固化过程中产生的废气和除锈粉尘。喷涂车间的静电喷涂工序以及喷涂后物件表面晾干固化过程产生的废气经一套“喷涂房密闭负压收集+二级化学纤维过滤设施+二级活性炭吸附”处理，废气中颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。
通过采取定期清理沉降粉尘，加强车间通风，提高集气效率，加强车间通风等措施，确保厂界颗粒物及非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs排放限值要求。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期不产生生产废水，生活污水直接排入连队市政管网，最终由十二团城镇污水处理厂统一处理。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为静电喷涂机、空气压缩机等设备产生的机械噪声和风机产生的空气动力噪声。通过优选低噪声设备，能置于室内的设备全部置于室内，加强设备维护，确保正常运行；进入项目区车辆需减速、慢行等措施后，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固体废物主要为废机油、废机油桶、含油抹布及手套、废化学纤维过滤材料、废活性炭、废油漆（涂料）桶、涂料渣等危险废物；除锈渣、废砂纸、购进构件废包装物等一般固废以及生活垃圾。各类危险废物分类分区暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设和管理危险废物贮存点。除锈渣、废砂纸、购进构件废包装物收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期外售。生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。喷涂车间、涂料库房、危废暂存间为重点防渗区，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数不大于10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10厘米/秒），或其他防渗性能等效的材料；一般防渗区为原料库房、成品库房、一般固废间，防渗等级为等效粘土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒；简单防渗区为办公用房和厂区道路，采取一般地面硬化的措施。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。
七、十二团塔南镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。


第一师阿拉尔市生态环境局
2026年8月10日
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