








师市环审〔2026〕55号

关于果品包装周转筐加工建设项目环境影响
报告表的批复

阿拉尔市美欣聚塑业有限公司：
你单位报送的《关于送审果品包装周转筐加工建设项目环境影响报告表的请示》及《果品包装周转筐加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于五团沙河镇东环路2号，厂区东侧为道路，南侧为废弃厂房，西侧为阿拉尔市翱飞木业有限公司，北侧为阿拉尔美诚驾校。项目总占地面积为16103平方米，中心地理位置坐标为东经80°48′07.764″，北纬41°23′13.921″。项目建设内容为租赁阿拉尔市三鑫棉业有限公司现有厂房，新建2条注塑机生产线，拌料机、粉碎机等配套设施。项目建成后年产果品周转筐50万件，生产工艺为外购全新PE/PP塑料颗粒、色母→上料搅拌→注塑成型→质检→入库。项目总投资200万元，其中环保投资30万元，占总投资的15％。
二、根据成都新环众科检测技术有限公司编制的《报告表》评价结论及专家审核意见。该项目属于塑料制品业，在符合产业政策、选址符合区域国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。
（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为注塑工艺有机废气和破碎工艺废气。注塑工艺有机废气经“集气罩负压收集+二级活性炭”处理，废气中非甲烷总烃、排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表4标准限值要求后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放；破碎工序废气经“集气罩负压收集+袋式除尘”处理，废气中颗粒物排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表4标准限值要求通过1根15米高排气筒（DA002）排放。
通过采取加强设施管理维护，确保废气处理设施稳定运行等措施，确保厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9排放限值要求，厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs特别排放限值要求。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期废水主要为循环冷却水和生活污水。循环冷却水经循环冷却水池冷却后循环使用，不外排。生活污水经厂区三级化粪池处理，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准及五团污水处理厂纳管要求后，通过市政污水管网进入五团污水处理厂处理。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为注塑机、冷水机、上料机、粉碎机、搅拌机等机械设备噪声。通过选用低噪声设备，高噪声设备基础加强运营管理等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目施工期产生的固体废物主要为废包装材料、除尘装置收集尘及不合格品等一般固废；废润滑油及其废润滑油桶、废活性炭等危险废物和生活垃圾。 各类危险废物分类暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设和管理危险废物贮存点。废包装材料收集后外售相关单位进行回收综合利用；除尘装置收集尘收集后作为原料回用于生产；不合格品收集破碎后回用作原料。生活垃圾委托当地环卫部门清运处置。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。重点防渗区为危险废物贮存点，防渗须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；一般防渗区为化粪池，全部采用防渗混凝土地面，防渗系数达到1×10-7cm/s以下；简单防渗区为生活办公区、厂区地面及12号厂房，全部采用地面硬化处理。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。
六、五团沙河镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。


第一师阿拉尔市生态环境局
2026年8月10日
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抄送：五团沙河镇，生态环境保护综合行政执法支队，成都新环众科检测技术有限公司
第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年8月18日印发
— 6 —

