附件1

问题清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位** | **问题清单** | **备注** |
| 1 | 十二团 | 虽然为社区、连队配发了有限空间作业检测、救援装备，组建了志愿救援队伍，但在人员使用、日常维护保养方面仍存在不熟练、不到位现象。 |  |
| 2 | 十二团 | 对一些含有硫化氢、一氧化碳和中毒窒息风险的有限空间落实上锁等物理隔离措施未达到全覆盖；一些警示标识因长期日晒导致褪色。 |  |
| 3 | 康熙寨乐园 | 厂内辨识出有限空间1处，宜再次进行全面核实，确保不漏一处。 |  |
| 4 | 康熙寨乐园 | 化粪池有限空间风险告知牌责任单位、责任人员及相应紧急联系电话未填写 |  |
| 5 | 康熙寨乐园 | 建立的企业安全生产责任制中，主要负责人安全生产职责和管理人员职责应按照《安全生产法》第二十一条、第二十五条修改完善。 |  |
| 6 | 康熙寨乐园 | 《有限空间作业人发包方管理制度》中存在“一氧化碳作业浓度含量低于30ppm、硫化氢浓度应低于10ppm”表述内容，应更正为CO浓度应低于25ppm、h2s浓度应低于7ppm。 |  |