
师市环审〔2026〕57号
关于库沙新拜产业园砂石土1号集中开采区2号矿项目环境影响报告表的批复
阿拉尔市天星商贸有限责任公司：

你单位报送的《关于送审库沙新拜产业园砂石土1号集中开采区2号矿项目环境影响报告表的请示》及《库沙新拜产业园砂石土1号集中开采区2号矿项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于库沙新拜产业园新和产业园，矿区四周现状均为空地，西南侧为产业园砂石土1号集中开采区拟建1号矿项目。项目总占地面积为702400平方米，中心地理位置坐标为东经82°13′47.000″，北纬41°14′6.000″。项目建设内容为主体工程（露天采矿场）、储运工程（矿山道路）、辅助工程（临时办公区）、公用工程（供排水、采暖等）及环保工程。项目总投资389万元，其中环保投资58万元，占总投资的14.91％。
二、根据新疆流星雨项目咨询有限公司编制的《报告表》评价结论及专家审核意见。该项目属于非金属矿采选业、土砂石开采，在符合产业政策、选址符合区域国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。对施工人员加强水土保持教育，严格划分施工范围，施工机械及施工人员在划定范围内活动；项目施工活动范围设防尘、防噪设施，及时清理废料，施工期间路面经常洒水降尘；缩短开挖的裸露面暴露时间，减少水土流失；施工结束后，对施工场地及时进行清理、平整，减少沙物质来源；对临时占地区域及时进行平整、恢复，为占地区域植被恢复创造条件。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为露天采矿场粉尘、装卸扬尘、运输扬尘、机械及车辆尾气。通过采取设置移动式洒水车对拟开采区域进行喷湿，采用湿式开采；避免大风天气装卸物料，装卸及运输过程洒水降尘；车辆苫盖、设置车辆冲洗设施；矿山机械及运输车辆进行定期保养维修，禁止非达标机械及运输车辆入场作业等措施，确保无组织废气中颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期废水主要为车辆冲洗废水及生活污水。车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后循环使用不外排；生活污水排入一体化污水处理设备（A/O工艺）处理，须满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中B级标准后，用于矿区周边荒漠灌溉。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为挖掘机、装载机、运输车辆、洒水车等机械设备噪声。通过选用低噪声设备；高噪声设备基础设置减振垫等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固体废物主要为废润滑油、废油桶、隔油池油泥、废铅酸蓄电池等危险废物；一体化污水处理设施产生的污泥、隔油沉淀池产生的污泥等一般固废和生活垃圾。各类危险废物暂存于厂区危险废物贮存点，定期委托有资质单位处理，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设和管理危险废物贮存点。一体化污水处理设施污泥、隔油沉淀池污泥及生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目区划分为重点防渗区、一般防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。重点防渗区为危险废物贮存点及隔油沉淀池，危险废物贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求，隔油沉淀池防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数K≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s）；一般防渗区为一体化生活污水处理设施，采用水泥自流平处理，防渗系数达到1×10-7cm/s以下。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

六、兵地融合发展库沙新拜产业园积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局
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